**ОБРАЗЕЦ**

**тЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | ***„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”.*** |

от ..................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

и подписано от

.......................................................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

в качеството му на ...................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...............................................................................................................;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в открита процедура с предмет: ***„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”.***

1. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

3. Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

4. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

6. Предложение за изпълнение на поръчката:

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка качествено и в срок в пълно съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове.

***Гаранционните срокове за СМР са съгласно посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.***

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

**Приложение:**

**- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);**

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

 [*качество на представляващия участник)*

**ОБРАЗЕЦ**

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от** ..................................................................................................................................................

*(наименование на участника*)

**и подписано от** ..........................................................................................................................

*(трите имена и ЕГН)*

**в качеството му на** ...................................................................................................................

*(на длъжност)*

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: ***„Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”.***

1.Предлагани единични цени, без включен ДДС:

 ***Таблица 1***

**Раздел „А“: Ново строителство - основни видове СМР:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **М-ка** | **Един.****Цена в лв. без ДДС** |
|  | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |   |  |
| 1 | Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно | м3 |  |
| 2 | Изкоп в скални почви  | м3 |  |
| 3 | Изкоп с огр.ширина до 1,2 | м3 |  |
| 4 | Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м | м3 |  |
| 5 | Изкоп хумус за банкети | м3 |  |
| 6 | Изкоп за пътни окопи / канавки/ | м3 |  |
| 7 | Тесен изкоп за бордюри и натоварване  | м3 |  |
| 8 | Транспорт на земни /скални/ маси на депо | т/км |  |
| 9 | Обратно засипване с хумус  | м3 |  |
|  | **ПЪТНИ РАБОТИ** |   |  |
| 10 | Подготовка на земна основа за /пътно/ улично платно | м2 |  |
| 11 | Подготовка на основа за тротоари | м2 |  |
| 12 | Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м. | м3 |  |
| 13 | Доставка и направа на основа от трошен камъкЕ = 250 Мра  | м3 |  |
| 14 | Направа на насип на банкети | м3 |  |
| 15 | Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) | м3 |  |
|  | **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** |   |  |
| 17 | Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
| 18 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
| 19 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
|  | **ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ** |   |  |
| 20 |  Направа на пласт от дрениращ материал /мита баластра/ | м3 |  |
| 21 | Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (с подмяна на капак и гривна)  | бр |  |
| 22 | Корекция РШ >20см. с бетонова плоча(без подмяна на капак и гривна) | бр |  |
| 23 | Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) | бр |  |
| 24 | Корекция УО >20см. с бетонова плоча(без подмяна на основа и решетки) | бр |  |
| 25 | Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без капак/ | бр |  |
| 26 | Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без капак/ | бр |  |
| 27 | Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без капак/ | бр |  |
| 28 | Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 | м |  |
| 29 | Направа на дренаж от тръби PVC ф200 | м |  |
| 30 | Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 | м |  |
| 31 | Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 | м |  |
|  | **ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ** |   |  |
|   | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/: |   |  |
| 32 |  бетонови бордюри 8/16/50 | м |  |
| 33 |  бетонови бордюри 15/25/50 | м |  |
| 34 |  бетонови бордюри 18/35/50 | м |  |
| 35 | Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 20/10 /включително основа от бетон/ | м |  |
| 36 | Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас С16/20 (В20) /вкл.д-ка на бетон/ | м3 |  |
| 37 | Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка | кг |  |
| 38 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък | м3 |  |
| 39 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон | м2 |  |
| 40 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб.6 см | м2 |  |
| 41 | Направа (изкърпване) площи с бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб.8 см | м2 |  |
| 42 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40, цветни с деб.4 см | м2 |  |
| 43 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.6 см | м2 |  |
| 44 | Направа пясъчни площадки за тротоари  | м3 |  |
| 45 | Добавка за направа на тротоарна настилка с цим.замазка | м2 |  |
|  | **ДРУГИ РАБОТИ** |   |  |
| 46 | Облицовка на отводнителни канавки с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м | м2 |  |
| 47 | Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда | м` |  |
| 48 | Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради | м` |  |
| 49 | Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради | м2 |  |
| 50 | Почистване и профилиране на пътни окопи – машинно | м` |  |
| 51 | Почистване и профилиране на пътни окопи – ръчно | м` |  |
| 52 | Направа на облицовъчни пътни окопи (канавки) вкл. кофраж и бетон клас С25/30- изляти на място | м` |  |
| 53 | Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см | м2 |  |
| 54 | Изсичане и кубиране на единични дървета | м3 |  |
| 55 | Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kN/m | м2 |  |
| 56 | Геотекстил за дренажни функции 300 гр/м2 | м2 |  |
|  | **ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ** |   |  |
| 57 | Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм  | м` |  |
| 58 | Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм | м` |  |
|   | Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: |   |  |
| 59 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) | м3 |  |
| 60 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) | м3 |  |
| 61 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) | м3 |  |
| 62 | Направа видим кофраж за съоръжения | м2 |  |
| 63 | Доставка и монтаж на армировка клас АI и АІІІ | кг |  |
| 64 | Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) | м2 |  |

 ***Таблица 2***

 **Раздел „Б“: Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция улични настилки - основни видове СМР:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **М-ка** | **Един.****Цена в лв. без ДДС** |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |   |  |
| 1 | Рязане асфалтова настилка с фугорез | м |  |
| 2 | Разваляне и натоварване на съществуваща асфалтобетонова настилка | м2 |  |
| 3 | Разваляне и натоварване на стари бордюри | м |  |
| 4 | Разваляне и натоварване на паважна настилка | м2 |  |
| 5 | Разваляне и натоварване на тротоарна настилка | м2 |  |
| 6 | Разбиване на бетон и натоварване на транспорт | м3 |  |
| 7 | Извозване на строителни отпадъци  | т/км |  |
|  | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |   |  |
| 8 | Изкоп в земни почви и натоварване  | м3 |  |
| 9 | Комбиниран изкоп в земни почви и натоварване - машинно и ръчно | м3 |  |
| 10 | Изкоп в скални почви  | м3 |  |
| 11 | Изкоп с огр.ширина до 1,2 | м3 |  |
| 12 | Изкоп с огр.ширина от 1,2 до 4м | м3 |  |
| 13 | Изкоп хумус за банкети | м3 |  |
| 14 | Обратно засипване с хумус | м3 |  |
| 15 | Изкоп за канавки | м3 |  |
| 16 | Тесен изкоп за бордюри и натоварване  | м3 |  |
| 17 | Направа на насип на банкети | м3 |  |
| 18 | Транспорт на земни /скални/ маси на депо  | т/км |  |
|  | **ПЪТНИ РАБОТИ** |   |  |
| 19 | Технологично фрезоване  | м2 |  |
| 20 | Фрезоване на нарушена асфалтова повърхност | м2 |  |
| 21 | Подготовка на земна основа за /пътно/улично платно | м2 |  |
| 22 | Подготовка на основа за тротоари | м2 |  |
| 23 | Доставка и направа на стабилизиран насип (зона А) – 0,50 м. | м3 |  |
| 24 | Доставка , полагане и уплътняване на трошен камък Е = 250 Мра | м3 |  |
| 25 | Направа на насип на банкети | м3 |  |
| 26 | Направа насип от подходящ материал (без ст/та на материала) | м3 |  |
|   | **АСФАЛТОВИ РАБОТИ** |   |  |
| 27 | Доставка и полагане на долен основен пласт от асфалтови смеси Е= 800 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
| 28 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон Е =1000 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
| 29 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Е =1200 Мра, вкл. битумен разлив | т |  |
|   | **ОТВОДНИТЕЛНИ РАБОТИ** |   |  |
| 30 |  Направа на пласт от дрениращ материал |  |  |
| 31 | Направа на единични бетонови дъждооттоци с чугунена решетка | бр |  |
| 32 |  Направа на напречни бетонови дъждооттоци – широчина 0,40 м, дълбочина до 1,20 м | м |  |
| 33 | Корекция РШ >20см. с бетонова плоча(с подмяна на капак и гривна)  | бр |  |
| 34 | Корекция РШ >20см. с бетонова плоча (без подмяна на капак и гривна) | бр |  |
| 35 | Корекция УО >20см. с бетонова плоча (с подмяна на основа и решетки) | бр |  |
| 36 | Корекция УО >20см. с бетонова плоча(без подмяна на основа и решетки) | бр |  |
| 37 | Направа на нови РШ с дълбочина до 2 м /без капак/ | бр |  |
| 38 | Направа на нови РШ с дълбочина до 3 м /без капак/ | бр |  |
| 39 | Направа на нови РШ с дълбочина до 4 м /без капак/ | бр |  |
| 40 | Доставка и монтаж на канализационни тръби от гофриран полиетилен PE Ф315 SN8 | м |  |
| 41 | Направа на дренаж от тръби PVC ф200 | м |  |
| 42 | Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф90 | м |  |
| 43 | Доставка и монтаж водопроводни тръби ПЕВП с включени фасонни части Ф110 | м |  |
|   | **ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ** |   |  |
|   | Доставка и полагане на видими бетонови бордюри /включително основа от бетон/ |   |  |
| 44 |  бетонови бордюри 8/16/50 | м |  |
| 45 |  бетонови бордюри 15/25/50 | м |  |
| 46 |  бетонови бордюри 18/35/50 | м |  |
| 47 | Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 20/10 /включително основа от бетон/ | м |  |
| 48 | Направа (ремонт) бетонови настилки бетон клас В20, /вкл.д-ка на бетон/ | м3 |  |
| 49 | Доставка и монтаж на арматура клас АІ и АІІІ за бетонова настилка | кг |  |
| 50 | Доставка и направа на основа за тротоарна настилка от тр.камък | м3 |  |
| 51 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40 см, сиви с деб.4 см върху пясък и ВЦ разтвор и в/у бетон | м2 |  |
| 52 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, сиви с деб.6 см | м2 |  |
| 53 | Направа (изкърпване) площи бетонови плочи „бехатон“, сиви с деб.8 см | м2 |  |
| 54 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи 40/40, цветни с деб.4 см | м2 |  |
| 55 | Направа (изкърпване) на тротоар от бетонови плочи „бехатон”, цветни с деб.6 см | м2 |  |
| 56 | Направа пясъчни площадки за тротоари  | м3 |  |
| 57 | Пренареждане на бетонови плочи "бехатон"  | м2 |  |
| 58 | Пренареждане на улични бордюри 15/25 | м |  |
| 59 | Добавка за направа на тротоарна настилка с цим. замазка | м2 |  |
|   | **ДРУГИ РАБОТИ** |   |  |
| 60 | Облицовка на отводнителни окопи с бетонови плочи 0,40 / 0,40 м | м2 |  |
| 61 | Доставка и монтаж на еластична предпазна ограда  | м |  |
| 62 | Доставка и монтаж на ограничителни пешеходни огради | м |  |
| 63 | Метален предпазен парапет, вкл. боядисване | кг |  |
| 64 | Двукратно боядисване на еластични огради, парапети на пътни съоръжения, предпазни пешеходни огради | м2 |  |
| 65 | Почистване и профилиране на пътни окопи - ръчно | м |  |
| 66 | Почистване и профилиране на пътни окопи - машинно | м |  |
| 67 | Почистване и изкореняване на храсти и дървета с диаметър до 10 см | м2 |  |
| 68 | Изсичане и кубиране на единични дървета | м3 |  |
| 69 | Геомрежа за стабилизиране на земна основа 50 kN/m | м2 |  |
| 70 | Геотекстил за дренажни функции 300 гр. | м2 |  |
| 71 | Ремонт на бетонови капаци на шахти 1,0 / 1,0 м (ЕVN, БТК и други) | бр. |  |
|   | **ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ** |   |  |
| 72 | Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 500 мм  | м |  |
| 73 | Направа на тръбни стоманобетонови водостоци с отвор Ø 1000 мм | м |  |
|   | Направа на плочести водостоци, подпорни стени, мостови съоръжения: |   |  |
| 74 | Доставка и полагане на бетон клас С16/20 (В 20) | м3 |  |
| 75 | Доставка и полагане на бетон клас С20/25 (В 25) | м3 |  |
| 76 | Доставка и полагане на бетон клас С25/30 (В 30) | м3 |  |
| 77 | Направа видим кофраж за съоръжения | м2 |  |
| 78 | Доставка и монтаж на армировка клас АІІІ | кг |  |
| 79 | Хидроизолация 1 пласт по стени | м2 |  |
| 80 | Хидроизолация за мостове (модифициран битум и армировка от полиестерни влакна) | м2 |  |

***Таблица 3***

***Раздел „В“: Текущ ремонт улични/пътни настилки – основни видове СМР:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **М-ка** | **Един.****Цена в лв. без ДДС** |
| 1 | Подготовка на работния участък (включително изрязване асфалтобетон, почистване, извозване и др. - всичко необходимо)  | м2 |  |
| 2 | Доставка и полагане на асфалтобетон - плътна смес за горен пласт (24 кг/м2/1 см) тип А с дебелина мин.4 см и средно за участъка 5 см, вкл. битумен разлив за връзка и битумен разлив за стабилизиране | м2 |  |
| 3 | Ремонт на паважна настилка – всичко необходимо | м2 |  |

***Таблица 4***

***Раздел „Г“: Ремонтни и възстановителни работи по отводнителните съоръжения на канализационната мрежа – основни видове СМР:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **М-ка** | **Ед.ценаPi [лв]** |
| 1 | Изкоп в земни почви с огр. ширина до 1,20 м и натоварване  | м3 |  |
| 2 | Изкоп в слабо скални почви с огр. ширина до 1,20 и натоварване  | м3 |  |
| 3 | Транспорт на земни /скални/ маси на депо  | т/км |  |
| 4 | Пясъчна подложка под и около тръби, вкл. уплътняване | м3 |  |
| 5 | Обратно засипване с инертни материли | м3 |  |
| 6 | Доставка и монтаж PVC тръби SN 8 ф200 х 5,9 мм, вкл. фасонни части | м |  |
| 7 | Пробиване и замонолитване отвори до 25/ 25 в стом.бет. стени с деб. 10 см | бр. |  |
| 8 | Доставка и монтаж на самонивелиращ се чугунен капак ф600 за ревизионна шахта - комплект | бр. |  |
| 9 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 300/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци | бр. |  |
| 10 | Доставка и монтаж дъждоприемна шахта РР, вкл.чуг. решетка 500/ 500 мм С250, водоплътно тяло от РР/ полипропилен/ с утаителна част и кошница за едри отпадъци | бр. |  |
| 11 | Доставка и полагане улей бетонов с бетонна решетка | бр. |  |
| 12 | Доставка и полагане улей полимербетон с чугунена решетка | бр. |  |
| 13 | Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 300/500 мм, клас на натоварване С 250 | бр. |  |
| 14 | Доставка и монтаж на нова чугунена решетка 500/500 мм, клас на натоварване С 250 | бр. |  |
| 15 | Доставка и монтаж пожарен хидрант надземен | бр. |  |
| 16 | Корекция ниво на капак на ревизионна шахта при асфалтови настилки | бр. |  |
| 17 | Корекция ниво на решетка на уличен отток при асфалтови настилки | бр. |  |
| 18 | Корекция ниво на тротоарен спирателен кран | бр. |  |
| 19 | Демонтаж решетка на улична дъждоприемнашахта | бр. |  |
| 20 | Доставка и монтаж чугунен капак с гривна обикновен | бр. |  |
| 21 | Машинно почистване на ДШ и дъждоприемни улеи с намалена хидравлична проводимост | мчас |  |

***Таблица 5***

***Раздел „Д“: Полагане на пътна маркировка – основни видове СМР:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на работите** | **М-ка** | **Един.****Цена в лв. без ДДС** |
|  | Надлъжна и напречна пътна маркировка, стоп линии, насочващи стрелки, символи, букви и цифри, пешеходни пътеки, направляващи линии, площи забранени за движение и паркиране, напречна оптична и шумна маркировка: |   |  |
| 1 |  акрилатна боя без стъклени перли – машинно | м2 |  |
| 2 |  акрилатна боя без стъклени перли – ръчно | м2 |  |
| 3 |  акрилатна боя със стъклени перли – машинно | м2 |  |
| 4 |  акрилатна боя със стъклени перли – ръчно | м2 |  |
| 5 |  със студен шприц пластик – бял | м2 |  |
| 6 |  със студен шприц пластик – цветен | м2 |  |
| 7 | Термопластична пътна маркировка (релефна шумна маркировка) | м2 |  |
| 8 | Светлоотразителни пътни кабари | бр |  |
| 9 | Машинно отстраняване на пътна маркировка | м2 |  |
| 10 | Точкуване на пътна маркировка | м |  |

2.Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка ……. лв./час

2. П2 - Допълнителни разходи върху труд ……. %

3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация ……. %

4. П4 – Доставно -складови разходи ……. %

5. П5 – Печалба ……. %

 Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

\*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Приложение: **Анализи за образуване на единичните цени.**

**Забележка: Участник, предложил единична цена за съответния вид работа по-висока от посочената от Възложителя „пределна цена“ в документацията за участие ще бъде отстранен от участие в процедурата!!!**

**Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................**

[*име и фамилия*]

 [*качество на представляващия участника*]